**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin společnosti Rostislav Simkovič – zemní práce, autodoprava s.r.o.“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PÁSOVÝ DOZER** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | **………** *(doplní účastník)* | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Emisní norma | Min. EURO IV | |  |
| Výkon motoru | 115 - 135 kW | |  |
| Zdvihový objem motoru | Min. 7 l | |  |
| Pojezdové rychlosti | Min. 3 | |  |
| Maximální rychlost jízdy | Min. 9 km/h | |  |
| Měrný tlak na podloží | Min. 0,3 kg / cm2 | |  |
| Hydrostatický systém řízení | ANO | |  |
| Hydromechanický hnací přenos výkonu s blokovací spojkou | ANO | |  |
| Hladina vnitřního hluku | Max. 80 dB | |  |
| Šíře desky pásů | 600 – 650 mm | |  |
| Objem radlice | Min. 3,5 - 6 m3 | |  |
| Naklápění radlice | ANO | |  |
| Hmotnost stroje včetně rozrývače a radlice | Max. 22 000 kg | |  |
| Pevné pojezdové kladky | ANO | |  |
| Třínožový rozrývač | ANO | |  |
| Šíře radlice | 3 – 3,5 mm | |  |
| Zdvih radlice | Min. 1.100 mm | |  |
| Hloubka řezu | Min. 450 mm | |  |
| Multifunkční barevný monitor | ANO | |  |
| Odpružená sedačka řidiče | ANO | |  |
| Kabina vyhřívaná vzduchem | ANO | |  |
| Automatická klimatizace | ANO | |  |
| Rádio + CD + USB | ANO | |  |
| Stěrač předního i zadního okna | ANO | |  |
| Bezpečnostní pas s výstrahou zapnutí | ANO | |  |
| Bezpečnostní kabina dle ISO3471 a SAEJ1040 | ANO | |  |
| Bezpečnostní rám ROPS, FOPS | ANO | |  |
| Pracovní osvětlení | Min. 4 ks vpředu a 2 ks vzadu | |  |
| Zadní kamerový systém | ANO | |  |
| Příprava pro nivelaci | ANO | |  |
| Ukazatel podélného a příčného sklonu dozeru | ANO | |  |