**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Výměna strojního vybavení společnosti BEZAN s.r.o. – část 1 – Kolový nakladač“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kolový nakladač** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | ……………. (doplní účastník) | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Výkon motoru | Max. 190 kW | |  |
| Zdvihový objem | 6,5 – 7,5 l | |  |
| Emisní norma | Min. Tier 4f | |  |
| Průměrná střední spotřeba | Max. 8 l/mth | |  |
| Hmotnost stroje | Max. 18 500 kg | |  |
| Řízení volantem | Ano | |  |
| Akumulátorová baterie se zvýšenou kapacitou | Ano | |  |
| Minimální počet válců | 6 | |  |
| Sada pro homologaci pro silniční provoz | Ano | |  |
| Systém automatického zhasínání motoru | Ano | |  |
| **Příslušenství** | | | |
| Objem lžíce | Max 2,7 m3 | |  |
| **Výbava** | | | |
| Automatická klimatizace | Ano | |  |
| Sedadlo řidiče odpružené | Ano | |  |
| Sedadlo řidiče vyhřívané | Ano | |  |
| Odmrazovač předního i zadního skla | Ano | |  |
| Kamera couvání s monitorem | Ano | |  |
| Rádio | Ano | |  |
| Zásuvka pro 12V pro napájení el. příslušenství | Ano | |  |