**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„*Pořízení technologie na zpracování druhotných surovin ve firmě KOSTKA stav s.r.o.*“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pásové rypadlo vč. příslušenství** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | *……… (doplní účastník)* | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Výkon motoru | Max. 170 kW | |  |
| Typ pohonu | Nízkoemisní provedení | |  |
| Emisní norma | Tier 4f (Stupeň V) | |  |
| Hlučnost stroje, Externí podle normy ISO 6395 a směrnice EU o hluku (2000/14/ES) a 474-1:2006+A1:2009 | Max. 105 dB | |  |
| Rypná síla od válce na lopatu ISO 6015 | Min185 kN | |  |
| Průměrná spotřeba (střední zatížení) | Max. 13 l/mth | |  |
| Celková provozní hmotnost | Min 24.5 t | |  |
| Objem palivové nádrže | Min. 460 l | |  |
| Poloměr otáčení přední části | Max. 4.000 mm | |  |
| Hloubkový dosah ramene | Min. 7.000 mm | |  |
| **Příslušenství** | | | |
| Objem lžíce se zuby | Min. 0,5 m3 | |  |
| Objem lžíce se zuby | Min. 0,9 m3 | |  |
| Objem lžíce se zuby | Min. 1,4 m3 | |  |
| Objem lžíce /svahovací/ | Min. 0,75 m3 | |  |
| Hydraulické kladivo | Min. 1600 kg | |  |
| Hydraulický demoliční drtič s řízenou rotací | Min. síla drcení a střihání 260 t | |  |
| **Výbava** | | | |
| Klimatizace | Ano | |  |
| Viditelnost kolem stroje | 360 º | |  |
| Kamera na zadní části stroje | Ano | |  |
| Dálkový monitoring stroje | Ano | |  |