**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Výměna strojního vybavení společnosti Jaroslav Pařízek – část 2 – Manipulátor“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **manipulátor** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | ……………. (doplní účastník) | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Výkon motoru | Min. 110 kW | |  |
| Objem motoru | Min. 4000 cm3 | |  |
| Kroutící moment | Min. 600 Nm | |  |
| Maximální výška zdvihu v čepu výložníku | Min. 8700 mm | |  |
| Délka výsuvu ramene bez nářadí před čelními koly | Min. 4750 mm | |  |
| Nosnost ramene | Min. 5500 kg | |  |
| Hydraulické rychloupínání nářadí | Ano | |  |
| 3. hydraulická funkce | Ano | |  |
| Tlumič rázu | Ano | |  |
| Stabilizátor zátěže | Ano | |  |
| Provozní hmotnost | Min. 10500 kg | |  |
| Převodovka s rychlostí | Min. 30 km/h | |  |
| Hydraulické čerpadlo o výkonu: | Min. 185 l/min. | |  |
| Hydr. tlak | Min. 260 barů | |  |
| Funkce stálého tlaku | Ano | |  |
| Uzávěrka diferenciálu obou náprav | Ano | |  |
| Pneumatiky 24“ víceplátnové | Ano | |  |
| Kabina s klimatizací | Ano | |  |
| Pneumaticky odpružené sedadlo | Ano | |  |
| Paletizační vidle s nosností | Min. 2000 kg | |  |
| Objem lžíce min. | 2,5 m3 | |  |