**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

*Výběrové řízení s názvem:*

***„Výměna strojního vybavení společnosti Lubomír Polanský – Čelisťový drtič a třídič - Část 1 - Čelisťový drtič“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Čelisťový drtič** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | *……… (doplní účastník)* | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Maximální spotřeba nafty | 22 l/h | |  |
| Váha stroje minimálně | 40 tun | |  |
| Emisní norma Tier 4F (STAGE V) | ano | |  |
| Výkon motoru minimálně | 220 kW | |  |
| Objem násypky minimálně | 6 m3 | |  |
| Výsypná výška vynášecího pásového dopravníku minimálně | 3,9 m | |  |
| Ohýbač kovů | ANO | |  |
| Magnetický separátor | ANO | |  |
| Vibrační podavač včetně roštu pro odhlinění | ANO | |  |
| Otočný odhliňovací pás | ANO | |  |
| Mobilní pásový podvozek | ANO | |  |
| Šířka pojezdových pasů minimálně | 500 mm | |  |
| Vstupní otvor drtící jednotky minimálně | 1050 x 700 mm | |  |
| Hydraulické seřizování štěrbiny | ANO | |  |
| Příprava pro hydraulické kladivo | ANO | |  |
| Dálkové rádiové ovládání stroje | ANO | |  |
| Ochrana drtiče před nedrtitelnými předměty | ANO | |  |