**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin ve společnosti ADS.M s.r.o. - Část 2 – Pásový nakladač“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PÁSOVÝ nakladač** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | ……………. (*doplní účastník*) | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Výkon motoru dle ISO 9249, emisní normu pro rok 2022 EU stage V | 74 – 100 kW | |  |
| Podvozek stroje | pasový | |  |
| Provozní hmotnost | 5500-6500 kg | |  |
| Dvourychlostní převodovka | ano | |  |
| Výkon hydr čerpadla min | 135 l | |  |
| Nosnost při 50% zatížení min | 2500 kg | |  |
| Max šíře stroje včetně lopaty | 2000 mm | |  |
| Max délka stroje včetně lopaty | 4000 mm | |  |
| Vyhřívané a vzduchem odpružené sedadlo | ano | |  |
| Klimatizace + topení | ano | |  |
| Osvětlení LED pro provoz na komunikací | ano | |  |
| Magnetický maják | ano | |  |
| Pryžové pasy šíře | 400-500 mm | |  |
| Přídavné hydr okruhy pro příslušenství | ano | |  |
| Čelní otevírací lopata + zuby  Lopata shodná se šíří stroje | 0,4-0,6 m3 | |  |
| Kabina stroje uzavřená přetlaková, ROPS/FOPS | ano | |  |
| Sledování stroje se vzdáleným přenosem dat | ano | |  |
| Biologicky rozložitelné olejové náplně stroje | ano | |  |