**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

*v rámci výběrového řízení s názvem:*

***„Výměna strojního vybavení společnosti Miroslav Hofman – část 2 – Pásový dozer“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pásový dozer** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | ……………. (*doplní účastník*) | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Provozní hmotnost stroje | Min. 22,0 t – Max. 24,5 t | |  |
| Elektrický přenos výkonu od motoru | Ano | |  |
| Přepravní šířka stroje maximálně 3000 mm | Ano | |  |
| Výkon motoru | Min 175 kW – Max. 220 kW | |  |
| Odhlučněná kabina stroje do maximální úrovně hluku 75dB | Ano | |  |
| Automatická klimatizace | Ano | |  |
| Odpružená plně stavitelná sedačka | Ano | |  |
| Ovládání stroje joystickem | Ano | |  |
| Diferenciální řízení | Ano | |  |
| Předčistič vzduchu | Ano | |  |
| Plně hydraulické řízení | Ano | |  |
| Vyhřívaná zrcátka | Ano | |  |
| Ventilátor s filtrem pro přívod venkovního vzduchu | Ano | |  |
| Zpětná kamera pro výhled vzad | Ano | |  |
| Počítačový monitorovací systém | Ano | |  |
| Sluneční clona vpředu | Ano | |  |
| Šestipolohová radlice šíře min. 4200 mm | Ano | |  |
| 3D nivelizace integrovaná ve stroji | Ano | |  |
| Možnost vypínání motoru při volnoběhu | Ano | |  |
| Třínožový rozrývač | Ano | |  |
| Šířka deset pásů | max. 650 mm | |  |
| Radlice dělená pro přepravu | Ano | |  |
| Zvýšené ozubené hnací kolo | Ano | |  |