**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Zavedení cirkulárního řešení do společnosti BEZEDOS s.r.o.“***

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

**Jedná se o dodávku 1 ks nového a nepoužitého mobilního odrazového drtiče.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MOBILNÍ ODRAZOVÝ DRTIČ** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | ……………. | | |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Účastník nabízí** |
| Násypka s objemem | Min. objem 3,3 m3 | ANO / NE |  |
| 1. Vibrační podavač s automatickou regulací rychlosti podávání materiálů do drtiče dle zatížení drtiče a dieselmotoru | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Děrovaný plech na podavači, oko 40mm | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Otáčky rotoru drtiče nastavitelné | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Vstupní otvor drtiče | Min. šíře 1000 mm | ANO / NE |  |
| Min. výška 750 mm | ANO / NE |  |
| 1. Průměr rotoru drtiče | Min. 1030 mm | ANO / NE |  |
| 1. Šíře rotoru drtiče | Min. 1000 mm | ANO / NE |  |
| 1. Na rotoru drtiče 4 dlouhé lišty, materiál chrom-keramický kompozit | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Hydraulická ochrana drtiče proti nedrtitelným předmětům | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Minimálně 2 odrazové desky v drtiči | Min. 2 odrazové desky | ANO / NE |  |
| 1. Odrazové desky nastavitelné hydraulicky | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Odrazové desky nastavitelné nezávisle na sobě | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Emisní norma dieselagregátu TIER 5 | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Nádrž na naftu o objemu | Min. 450 l | ANO / NE |  |
| 1. Zavěšený třídič | Min. délka 2,72 m | ANO / NE |  |
| Min. šířka 1,5 m | ANO / NE |  |
| 1. Možnost sklopení zavěšeného třídiče do vodorovné polohy z důvodu výměny, čištění sítové plochy a rychlého odpojení třídiče | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Hlavní dopravník produktu s výsypnou výškou | Min. 3,4 m | ANO / NE |  |
| 1. Hlavní dopravník produktu s šířkou pásu | Min. 1000 mm | ANO / NE |  |
| 1. Hlavní dopravník produktu vybaven snímačem, při jeho přetížení či zastavení pro možnost následného odstavení podavače | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Hlavní dopravník produktu hydraulicky sklopný | ANO | ANO / NE |  |
| Boční dopravník podsítné frakce z podavače, hydraulicky sklopný pro transport | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Boční dopravník podsítné frakce z podavače, s výsypnou výškou | Min. 2,4 m | ANO / NE |  |
| 1. Vratný dopravník s výsypnou výškou | Min. 3,8 m | ANO / NE |  |
| 1. Vratný dopravník hydraulicky vyklopitelný zpět do násypky nebo do strany | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Vratný dopravník se změnou rychlosti pásu | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Dopravník podsítné frakce s výsypnou výškou | Min. 3,0 m | ANO / NE |  |
| 1. Dopravník podsítné frakce s šířkou pásu | Min. 1200 mm | ANO / NE |  |
| 1. Magnetický separátor umístěný nad hlavním pásem produktu | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení stroje počítačem s funkcí automatického startu | ANO | ANO / NE |  |
| Vibrační podavač pod výpadem z drtiče pro ochranu pásu, tlumení a postupné podávání podrceného produktu na hlavní dopravník | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Pojezdové pásy šíře | Min. 400 mm | ANO / NE |  |
| 1. Vlastní zabudovaný diesel agregát | Min. výkon 235 kW | ANO / NE |  |
| 1. Diesel-hydraulický pohon stroje | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Dálkové ovládání pojezdu stroje | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Vzdálený přenos dat automaticky- Telematika | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Pásová váha integrovaná do vlastní Telematiky stroje | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Pásový podvozek hydraulicky poháněný, dvourychlostní | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Boční ochoz stroje u vstupu do drticí komory | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Zkrápění produktu - na konci pásu | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Zkrápění produktu – čerpadlo na vodu zabudované ve stroji | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Třídicí plocha zavěšeného třídiče, čtvercové proplétané síto oko 20 mm | ANO | ANO / NE |  |
| 1. 3 třídicí plochy zavěšeného třídiče - čtvercové proplétané síto oko 35 mm | ANO | ANO / NE |  |
| 1. 3 třídicí plochy zavěšeného třídiče - čtvercové proplétané síto oko 25 mm | ANO | ANO / NE |  |
| 1. 3 sady odrazových lišt - dlouhé lišty, materiál chrom-keramický kompozit | ANO | ANO / NE |  |
| 1. Transportní maximální rozměry stroje | Max. délka 14,8 m | ANO / NE |  |
| Max. šířka 2,9 m | ANO / NE |  |
| Max. výška 3,2 m | ANO / NE |  |
| 1. Hmotnost stroje | Min. 35 tun | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele