Tabulka Specifikace předmětu plnění

**na zakázku s názvem:**

**„Multifunkční komunální vozidlo pro obec Krňany“**

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

**Dodavatel dodá 1 ks nového multifunkčního komunálního vozidla, blíže specifikovaného níže.**

|  |
| --- |
| **Multifunkční komunální vozidlo** |
| **Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:** |       *(účastník doplní obchodní název nabízeného stroje)* |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Pohon 4 x 4, stálý nebo připojitelný | ANO | *ANO/NE* |       |
| Rám s vysokou tuhostí, přizpůsobený výměnným nástavbám | ANO | *ANO/NE* |       |
| Vysoká variabilita nástaveb |  | *ANO/NE* |       |
| Nosnost  | min. 3 t | *ANO/NE* |       |
| Dostatečná výška pro průjezd obtížným terénem | ANO | *ANO/NE* |       |
| **Motor:** |  |
| Dieselový motor, čtyřválec, objem 3.0 l | min. 100 kW | *ANO/NE*  |       |
| Hodnota emisí motoru | EURO 6 | *ANO/NE*  |       |
| Palivová nádrž s uzamykatelným víčkem | min. 80 l | *ANO/NE* |       |
| Turbodmychadlo | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Elektronické řízení motoru s el. regulací prac. otáček a tempomatem | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Nádrž na AdBlue | min. 20 l | *ANO/NE*  |       |
| Čtyřventilová technologie s bezúdržbovými rozvody | ANO | *ANO/NE* |       |
| Výfukové potrubí, vyvedené nahoru | ANO | *ANO/NE* |       |
| **Brzdy:** |  |
| Systém ABS | ANO | *ANO/NE* |       |
| Kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech | ANO | *ANO/NE* |       |
| Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení | ANO | *ANO/NE* |       |
| Samočinné nastavení brzd | ANO | *ANO/NE* |       |
| Bezazbestové nastavení brzd | ANO | *ANO/NE* |       |
| Ruční parkovací brzda (bubnová) | ANO | *ANO/NE* |       |
| Kontrolka signalizující poruchu brzdového okruhu a stav brzdové kapaliny | ANO | *ANO/NE* |       |
| **Převodovka:** |  |
| Převodové stupně vpřed a vzad, plazivý chod vpřed a vzad | ANO | *ANO/NE* |       |
| Jízdní rychlost | 90 km/h | *ANO/NE* |       |
| Elektrohydraulické ovládání převodovky a plazivého chodu | ANO | *ANO/NE* |       |
| **Řízení:** |
| Hydraulické řízení s posilovačem | ANO | *ANO/NE* |       |
| **Elektroinstalace:** |  |
| Startér | ANO | *ANO/NE* |       |
| Vysokokapacitní akumulátor | 12 V, min. 150 AH | *ANO/NE* |       |
| BI halogenové světlomety s regulací světla | ANO | *ANO/NE* |       |
| Směrová světla vpředu, po stranách a vzadu | ANO | *ANO/NE* |       |
| Kompaktní koncová světla obsahující mlhové i couvací světlo | ANO | *ANO/NE* |       |
| Podsvícené vypínače | ANO | *ANO/NE* |       |
| Vnitřní LED osvětlení s dveřními kontakty | ANO | *ANO/NE* |       |
| Tachometr, ostřikovače | ANO | *ANO/NE* |       |
| Počítadlo pracovních hodin | ANO | *ANO/NE* |       |
| Počítadlo hodin hydraulického systému | ANO | *ANO/NE* |       |
| Displej s venkovní teplotou | ANO | *ANO/NE* |       |
| **Mobilní hydraulika:** |
| Samostatné čerpadlo pro ovládací funkce | ANO | *ANO/NE* |       |
| Nastavení průtoku komfortním ovladačem z kabiny | přední nástavba | *ANO/NE* |       |
| zadní nástavba | *ANO/NE* |       |
| Autoregulační systém pro proměnlivé rozdělování objemu oleje do dvou na sobě nezávislých hlavních spotřebních okruhů a řídicích funkcí | ANO | *ANO/NE* |       |
| Uvolnění tlaku v rychlospojkách pro ulehčení výměny předních nástaveb | ANO | *ANO/NE* |       |
| Nouzové ruční ovládání pro všechny funkce | ANO | *ANO/NE* |       |
| Chladič oleje | ANO | *ANO/NE* |       |
| Nádrž na hydraulický olej se zpětným filtrem, odvzdušněním a ukazatelem stavu | ANO | *ANO/NE* |       |
| **Ostatní výbava:** |  |
| elektrohydraulicky ovládaná mechanická uzávěrka diferenciálu | ANO | *ANO/NE* |       |
| Konzervační ochrana podvozku  | ANO | *ANO/NE* |       |
| Mechanicky nastavitelné a odpružené sedadlo řidiče | ANO | *ANO/NE* |       |
| Topení, ventilace | ANO | *ANO/NE* |       |
| Klimatizace | ANO | *ANO/NE* |       |
| Zakládací klín 1x | ANO | *ANO/NE* |       |
| Přípoj na odtažení | ANO | *ANO/NE* |       |
| Vestavěný řídicí pult | ANO | *ANO/NE* |       |
| Přední hydraulická rychloupínací deska pro nástavby | ANO | *ANO/NE* |       |
| Tažné zařízení pro přívěs – kulová hlava | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Horní přídavná světelná rampa | ANO | *ANO/NE* |       |
| 2 LED majáky | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Zadní LED pracovní světlomet | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Elektrické stahování předních oken | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Rádio s min. 2 reproduktory, anténa, kabeláž | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Varovný signál zpětného chodu  | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Vnitřní zpětné zrcátko | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, tažné lano, reflexní vesta | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Hlavní vypínač baterie | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Rezervní kolo (volně ložené) | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Dvoustupňový zvedák a kolový klíč | ANO | *ANO/NE* |       |
| Třístranný sklápeč krátký | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Zvýšené přední čelo korby | ANO | *ANO/NE*  |       |
| **Sněhová radlice** | nastavitelnýúhel odhrnování,hydraul. ovládání | *ANO/NE* |       |
| **Sypač vozovek** | objem zásobníkumin. 1,0 m³, regulace množství posypového materiálu, ovládání z kabiny | *ANO/NE*  |       |
| **Kapacita vozidla pro budoucí nástavby (obligatorní!)** |  |  |  |
| Kropící systém pro letní údržbu | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Nástavba pro vysokotlaké čištění | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Čelní odmetací kartáč | ANO | *ANO/NE*  |       |
| Vysavač se zásobníkem na úklid např. spadaného listí | ANO | *ANO/NE*  |       |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele*

*Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele*