**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Úspory vody ve společnosti Perspol, s.r.o. – část 3 - Bariérová hygienická pračka“***

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

**Jedná se o dodávku 1 ks nové a nepoužité bariérové pračky.**

|  |
| --- |
| **Bariérová pračka** |
| **Obchodní název nabízeného stroje:** |    Mobilní hrubotřídič  ……………. *(doplní účastník zadávacího řízení)* |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| **Odvodňovací lis** |
| 1. Minimální kapacita
 | 115 kg | ANO / NE |            |
| 1. Buben dělený na dvě části
 | ANO | ANO / NE |            |
| Minimální objem bubnu | 1.150 litrů | ANO / NE |            |
| Minimální průměr bubnu | 1.250 mm | ANO / NE |       |
| Minimální G-Faktor | 350 G | ANO / NE |       |
| Elektrická brzda s časem zastavení max. 40 sec. | ANO | ANO / NE |       |
| Vnitřní buben z min. 6 mm nerezové oceli s perforací bubnu | ANO | ANO / NE |       |
| Vnější buben a celkové zakrytování stroje z nerezové oceli | ANO | ANO / NE |       |
| Pohon bubnu 1 elektromotorem s frekvenčním měničem | ANO | ANO / NE |       |
| Volně programovatelná prací mechanika, individuálně pro jakékoliv prádlo | ANO | ANO / NE |       |
| Pneumatické pružiny a elektronická kontrola nevyváženosti bubnu | ANO | ANO / NE |       |
| Dávkování vody a chemie závislé na hmotnosti vloženého prádla | ANO | ANO / NE |       |
| Automatické vážení prádla | ANO | ANO / NE |       |
| Všechny parametry praní, odstřeďování a parametry lázní jsou volně programovatelné | ANO | ANO / NE |       |
| Individuální volba G-faktoru dle programu | ANO | ANO / NE |       |
| Dynamický Cool-Down | ANO | ANO / NE |       |
| Řízení vnitřních nádrží na prací a pomocné prostředky | ANO | ANO / NE |       |
| Připojení min. 6 externích dávkovačů pracích a pomocných prostředků | ANO | ANO / NE |       |
| Jednoduché ruční ovládání nejdůležitějších funkcí | ANO | ANO / NE |       |
| Možnost zadávání čísla a jména zákazníka | ANO | ANO / NE |       |
| Parní ohřev | ANO | ANO / NE |       |