**Specifikace předmětu plnění**

**„Výměna strojního vybavení firmy Ing. Lubomír Šlosar – TUFÍR –**

**Část 2 – Pásové rypadlo“**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pásové rypadlo** | | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Výkon motoru (ISO 9249) | 120 kW |  |
| Zdvihový objem | min. 5,0 l |  |
| Maximální točivý moment | min. 660 Nm |  |
| Objem lžíce | min. 1 m3 |  |
| Pásy šíře | 600 mm |  |
| Nádrž na PHM | min. 380 l |  |
| Maximální dosah ramene | min. 9,5 m |  |
| Max. hloubkový dosah kopání | min. 6 m |  |
| Provozní hmotnost | max. 24 t |  |
| Vzduchem odpružená sedačka | ano |  |
| Hlavní hydraulický okruh, ovládání pedálem | ano |  |
| Druhý pomocný hydraulický okruh, ovládání joysticku | ano |  |
| Osvětlení výložníku | ano |  |
| Klimatizace | ano |  |
| Odhlučněná kabina | ano |  |
| Centrální mazání | ano |  |
| Naplnění emise Tier 4f | ano |  |