**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Výměna strojního vybavení společnosti Chlop s.r.o.“***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Smykem řízený Nakladač** | | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Celková provozní hmotnost | Max. 4.200 kg |  |
| Výkon motoru | Min. 65 kW |  |
| Emisní norma | Euro 5+ |  |
| Užitečná nosnost | Min 1500 kg |  |
| Šířka stroje | Max. 1.800 mm |  |
| Délka stroje s lopatou | Max. 3.700 mm |  |
| Poloměr otáčení přes lopatu | Max. 2.400 mm |  |
| Poloměr otáčení přes záď | Max. 1.900 mm |  |
| Přídavné okruhy hydrauliky pro příslušenství | 4 x |  |
| Hluková izolace kabiny i rámu | Ano |  |
| Dopředu sklopná kabina | Ano |  |
| Kontrolky se zvukovou signalizací | Ano |  |
| Mechanický rychloupínač přídavných zařízení | Ano |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo | Ano |  |
| **Příslušenství** | | |
| Kombinovaná lopata | Ano |  |
| Paletizační vidle | Ano |  |
| Hydraulické kladivo | Ano |  |
| **Výbava** | | |
| Klimatizace | Ano |  |
| Odpružená sedačka řidiče | Ano |  |