**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Pořízení technologií do začínajícího podniku JV Digger s.r.o.“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **pásový Otočný bagr** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Celková provozní hmotnost | Min. 8 - 9 t | |  |
| Výkon motoru | Min. 50 - 55 kW | |  |
| Emisní norma | EURO 5 | |  |
| Tažná síla podvozku | Min. 75 kN | |  |
| Tržná síla zubu lžíce | Min. 60 kN | |  |
| Hloubkový dosah | 4 – 5 m | |  |
| Rychlost otáčení kabiny | Min. 11 ot./min | |  |
| Přepravní výška | Max. 2,6 m | |  |
| Hydraulické čerpadlo | Min. 3 ks | |  |
| Hydraulické okruhy | Min. svahovací lžíce, kladivo, rotační hlava | |  |
| Výložník | Mono | |  |
| Pásy | Pryžové | |  |
| **Příslušenství** | | | |
| Planýrovací štít | Ano |  | |
| Podkopová lžíce - 400 mm | Ano |  | |
| Sada pro jeřábování | Ano |  | |
| Hydraulický rychloupínací systém | Ano |  | |
| **Výbava** | | | |
| Automatická klimatizace | Ano | |  |
| Vzduchová, vyhřívaná a nastavitelná sedačka řidiče | Ano | |  |
| Opěrka hlavy | Ano | |  |
| Asistenční kamera 2x | Ano | |  |
| Čerpadlo na doplňování paliva | Ano | |  |
| Dvě rychlosti s automatickým přeřazením dle zátěže | Ano | |  |
| Schránka na mazací lis na nářadí | Ano | |  |
| Rádio AM, FM se Stereo reproduktory | Ano | |  |