**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Pořízení technologií do začínajícího podniku KOSTKA stav s.r.o. - II.“***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otočný bagr** | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Celková provozní hmotnost | Min. 15.000 kg |  |
| Výkon motoru | Min. 80 kW |  |
| Emisní norma | Min 5 |  |
| Objem palivové nádrže | Min. 250 l |  |
| Šířka stroje | Max. 2.500 mm |  |
| Hloubkový dosah | Min. 5.100 mm |  |
| Výsypná výška | Min. 6.000 mm |  |
| Rychlost otáčení kabiny | Min. 10 ot./min |  |
| Přídavné okruhy hydrauliky pro příslušenství | 4 x |  |
| Proporcionální ovládání přídavných okruhů (*Jedná se o možnost redukované rychlosti reakce při ovládání*) | 3 |  |
| Hydraulický upínací systém | Ano |  |
| Hydraulický systém natáčení příslušenství (2x65°) s možností aplikace hydraulického bouracího kladiva | Ano |  |
| Jeřábovací hák | Ano |  |
| Hydraulické zámky na výložníku | Ano |  |
| Hlásič přetížení stroje | Ano |  |
| Mimoosé kopání výložníku | Ano |  |
| Gumové pásy | Ano |  |
| Automatické tlumení dorazů na válcích ramene | Ano |  |
| Přídavné tankovací čerpadlo pohonných hmot | Ano |  |
| Planýrovací radlice | Ano |  |
| Odpružená sedačka řidiče | Ano |  |
| **Příslušenství** | | |
| Podkopová lžíce - 500 mm | Ano |  |
| Podkopová lžíce - 600 mm | Ano |  |
| Podkopová lžíce - 800 mm | Ano |  |
| Podkopová lžíce - 1100 mm | Ano |  |
| Velkoobjemová lžíce - pevná | Min. 1700 mm |  |
| Hydraulický rychloupínací systém včetně hydr. otočné hlavy | Ano |  |
| **Výbava** | | |
| Automatická klimatizace | Ano |  |
| Autorizovaný záruční a pozáruční servis | Ano |  |
| Asistenční kamera pro couvání | Ano |  |
| Schránka na mazací lis na nářadí | Ano |  |