**VZOR SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***Pořízení technologií do začínajícího podniku CARACAL MACHINES s.r.o. – část 1 – 2 ks pásových minirypadel***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pásové minirypadlo - velké** | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Provozní hmotnost: | min. 2.600 – max. 2.800 kg |  |
| Motor: | 3 - válcový |  |
| Objem motoru: | min. 1,250 l |  |
| Výkon motoru: | min. 14,5 kW |  |
| Palivová nádrž: | min. 32 l |  |
| Šíře podvozku: | min. 1.500 mm |  |
| Typ pásů: | gumové |  |
| Rychlost otoče: | min. 10 ot./min. |  |
| **Příslušenství** | | |
| Rychloupínání typu Lehnhoff  MS03 mechanické: | Ano |  |
| Podkopová lžíce 300 mm: | Ano |  |
| Podkopová lžíce 500 mm: | Ano |  |
| Svahovací lžíce hydraulická  1.000 mm: | Ano |  |
| **Výbava** | | |
| Okruh pro hydraulické kladivo: | Ano |  |
| Přídavný okruh pro rotaci: | Ano |  |
| Schránka na mazací lis na nářadí | Ano |  |
| Rádio: | Ano |  |
| Dvojité dvoučinné  proporcionální ovládání: | Ano |  |
| Kompaktní rádius stroje: | Ano |  |
| Barevný podsvětlený displej: | Ano |  |
| **pásové minirypadlo - malé** | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Provozní hmotnost: | max. 1.800 kg - 1.850 kg |  |
| Motor: | 3 - válcový |  |
| Objem motoru: | min. 0,95 l |  |
| Výkon motoru: | min. 11 kW |  |
| Palivová nádrž: | min. 22 l |  |
| Šíře podvozku: | min. 980 mm |  |
| Typ pásů: | gumové |  |
| Rychlost otoče: | min. 10 ot./min. |  |
| **Příslušenství** | | |
| Rychloupínání typu Lehnhoff  MS03 mechanické: | Ano |  |
| Podkopová lžíce 300 mm: | Ano |  |
| Podkopová lžíce 500 mm: | Ano |  |
| Svahovací lžíce hydraulická  1.000 mm: | Ano |  |
| **Výbava** | | |
| Okruh pro hydraulické kladivo: | Ano |  |
| Rádio: | Ano |  |
| Roztažitelný podvozek: | Ano |  |
| Roztažitelná radlice: | Ano |  |