**Příloha č. 1**

**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět zakázky: | **Dodávka rýpadla – nakladače** |
| Obchodní firma / jméno a příjmení: |  |
| Sídlo / místo podnikání: |  |
| Adresa pro doručování korespondence:(pokud se liší od sídla) |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Telefon, e-mail, www: |  |
| **Celková nabídková cena v Kč:** | **Kč bez DPH** |
| **Kč DPH** |
| **Kč včetně DPH** |
| **Dodací termín ve dnech od podpisu kupní smlouvy** | **dnů** |

**Požadované technické a ostatní parametry stroje:**

*/Účastník uvádí skutečné číselné hodnoty technických parametrů nabízeného stroje. Pokud v jednotlivých parametrech nelze vyjádřit číselnou hodnotu, popíše účastník technický parametr textem, tzn. nelze uvádět pouze „ANO splňuje“ apod./*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Požadované technické parametry stroje*** | ***Parametry účastníka*** |
| Kategorie vozidla Ss - pracovní stroj samojízdný |  |
| Provozní hmotnost min. 9 000 kg |  |
| Výkon min. 70 kW dle ISO 14396 |  |
| Emisní norma STAGE IV nebo vyšší |  |
| Palivo nafta |  |
| Počet válců motoru 4 |  |
| Krouticí moment min. 400 Nm |  |
| Hloubkový dosah rypadla min. 5,9 m |  |
| Pohon náprav 4x4 s možností provozu 4x2 |  |
| Kabina uzamykatelná |  |
| Klimatizace |  |
| Rádio min. dva reproduktory |  |
| Vzduchem odpružená sedačka s bezpečnostním pásem |  |
| Pracovní osvětlení |  |
| Výstražný maják, výstražné znamení při couvání |  |
| Joystikové ovládání nakladačové sekce |  |
| Nastavitelný sloupek řízení |  |
| Ramena nakladače s paralelním zdvihem |  |
| Mechanismus vyklápění lopaty se 2 hydraulickými válci |  |
| Přední víceúčelová (rozevírací) nakládací lopata se zuby a s paletizačními vidlemi. Min. objem lopaty 1m3 |  |
| Systém tlumení rázů předních ramen při jízdě stroje |  |
| Spínač nouzového zastavení motoru |  |
| Levé a pravé zpětné zrcátko |  |
| Hydraulické zámky – stabilizačních opěr, výložníku a násady |  |
| Teleskopicky výsuvná násada rýpadla |  |
| Mechanický rychloupínač podkopových lžic |  |
| Lopata podkopu se zuby šíře 600 mm – 1 ks |  |
| Lopata podkopu se zuby šíře 800 mm – 1 ks |  |
| Svahovka naklápěcí 2x45°šíře 1 500 mm |  |
| Bezpečnostní výbava pro zvedání břemen výložníkem |  |
| Rypná síla lopaty min. 6 000 kg |  |
| Kombinovaný hydraulický rozvod pro bourací kladivo a svahovací lžíci |  |
| Hydraulický systém s axiálním pístovým čerpadlem o průtoku min. 160 l/min |  |
| Přední pneumatiky min. 12 x 18 |  |
| Zadní pneumatiky min. 16 x 26 |  |
| Telematický monitorovací systém s bezdrátovým přenosem dat ze stroje |  |
| Poloměr otáčení stroje u hrany lopaty max. 5 000 mm |  |
| Převodovka poloautomatická nebo automatická |  |
| Blatníky |  |
| ***Instalace, školení a servis*** |
| Doprava, montáž a uvedení stroje do provozu v ceně dodávky |  |
| Základní zaškolení obsluhy stroje v ceně dodávky |  |
| Záruční lhůta stroje min. 12 měsíců nebo 2 000 mth |  |

**Osoba/y oprávněná jednat za uchazeče:**

|  |  |
| --- | --- |
| Titul, jméno, příjmení: |  |
| Funkce: |  |
| Místo vyhotovení nabídky: |  |
| Datum vyhotovení nabídky: |  |
| Podpis osob/y oprávněné jednat jménem či za uchazeče, název firmy, příp. razítko: |  |
| *Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za uchazeče jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc*  |