**Specifikace sanitární keramiky:**

1. Umyvadlo

nábytkové umyvadlo 60x48 cm s otvorem, pravoúhlé, úprava Reflex L911619,

- s přepadem

- s otvorem pro baterii

- pro instalaci na desku

+ Sifon umyvadlový, mosazný Easy lahvový 5/4",32 mm chrom

+ baterie umyvadlová

 

Zrcadlo - jednoduché s fazetou 10 mm, v provedení 80 x 60 cm se standardně dodává včetně úchytů,

osadit v rámci ker. obkladu na silikon

1. Baterie umyvadlová

* stojánková páková umyvadlová baterie DN15 chrom 32824000 - rozměr: DN15 - barva: chrom - keramická kartuše 35 mm - jednootvorová montáž - kovová páka - variabilně nastavitelný omezovač průtoku - nastavitelné min. množství 2,5 l/min - perlátor - hladké tělo - flexi připojovací hadičky - Rychloupevňovací systém se středicí pomůckou.

[](http://eshop.ptacek.cz/ViewImage.aspx?id=121158)

1. WC

klozet závěsný 35x54cm s hlubokým splachováním, bez splachovacího kruhu, bílá L93120000

TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 35 cm Hloubka: 54 cm Výška: 33,5 cm Hmotnost: 15,5 kg Barva: bílá - s hlubokým splachováním 6 l - bez splachovacího kruhu. (systém Rimfree)

* klozetové sedátko, z Duroplastu, bílá L90112000 - barva: bílá - klouby z ušlechtilé oceli - s automatickým pozvolným sklápěním, nová koupelnová řada
* ovládací tlačítko 24,6x16,4cm, alpská bílá - rozměr: 24,6 x 16,4 cm - materiál: plast - barva: Alpská bílá - pro ovládání splachování splachovacích nádržek pod omítku pro 2 množství splachování 4/6L.

 

1. Baterie sprchová,

* nástěnná, páková 150 mm, chrom 32837000 - rozměr: DN15 - barva: chrom - keramická kartuše 46 mm - kovová páka - variabilně nastavitelný omezovač průtoku - nastavitelné min. množství 2,5 l/min - výstup sprchy dole DN 15 s integrovanou - zpětnou klapkou
* Sprcha - sprchový set s tyčí 600mm, chrom 2759800E Set obsahuje: ruční sprcha, sprchová tyč 600 mm, sprchová flex hadice 1750 mm - barva: chrom - ruční sprcha se 2 proudy - omezovač průtoku 5,7 l/min

1. výlevka

* keramická výlevka, 435x510x350mm, závěsná, s plastovou mřížkou, bílá, TECHNICKÉ PARAMETRY: Šířka: 435 mm Hloubka: 510 mm Výška: 350 mm Barva bílá



* nástěnná baterie - rozměr: DN15 - barva: chrom - keramická kartuše 35 mm - jednootvorová montáž - kovová páka - variabilně nastavitelný omezovač průtoku - nastavitelné min. množství 2,5 l/min - perlátor - hladké tělo

1. Kuchyňka – baterie

* páková dřezová baterie DN15 chrom 32843000 - rozměr: DN15 - barva: chrom - keramická kartuše 35 mm - vysoký výtok - jednootvorová montáž - variabilně nastavitelný omezovač průtoku - otočná výtoková trubice - volitelný otočný úhel: 0°/150°/360° - perlátor - flexi připojovací hadičky - rychlomontážní systém



1. podlahový sprchový žlab, nerez, instalace ke stěně, dl. 850 mm.