


typ svítidla A


typ svítidla B

typ svítidla C

typ svítidla D

typ svítidla E

typ svítidla F

typ svítidla G

typ svítidla H

typ svítidla I

typ svítidla J

typ svítidla VO

typ svítidla N

**Typ osvětlovacích těles:**

**Typ A** svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP40, 2900lm, 4000K, CRI 80-89, distribuce světla symetrické, rozměry ∅375 x 108 mm, např. typ BRS4KO375V2/ND

**Typ B** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, mřížka MAT, 1x39W, zdroj 350mA, IP20, 4250lm, 4000K, CRI 80-89, ocelový korpus, barvy bílé, extrémní širokozářič 41 - 80°, distribuce světla symetrické, rozměry 1245 x 245 x 55 mm, např. typ AREL4000RM2KVM4ND

**Typ C** svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP44, 2400lm, 4000K, CRI 80-89, distribuce světla symetrické rozměry ∅375 x 108 mm, např. typ BRSB4KO375V2/ND

**Typ D** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm, např. typ 34059/11/16

**Typ E** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, lesklá mřížka ALDP, 1x39W, zdroj 350mA, IP20, 4300lm, 4000K, CRI 80-89, ocelový korpus, barvy bílé, extrémní širokozářič 41 - 80°, distribuce světla symetrické, rozměry 1210 x 238 x 62 mm, např. typ KX5000M4KO/ND

**Typ F** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, mřížka MAT, 1x43W, zdroj 840mA, IP20, 5050lm, 4000K, CRI 80-89, ocelový korpus, barvy bílé, extrémní širokozářič 41 - 80°, distribuce světla symetrické, rozměry 1545 x 245 x 55 mm, např. typ AREL5000RL2KVM4ND

**Typ G** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, 1x18W, zdroj 125mA, IP20, 1600lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, distribuce světla symetrické, rozměry 605 x 42 x 45 mm, např. typ SBL4SKNV2/100ND

**Typ H** svítidlo LED přisazené, nestmívatelné, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, 1x21W, IP44, třída ochrany II, 2080lm, 4000K, distribuce světla symetrické, rozměry 610 x 120 x 75 mm, např. typ LED-2L25B07U12/PC29.4000

**Typ I** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, plastový korpus, barvy bílé, opálový kryt, CRI 80-89, extrémní širokozářič 41 - 80°, distribuce světla symetrické, rozměry 1275 x 135 x 100 mm, např. typ PL5000M2W4ND

**Typ J** svítidlo LED přisazené kruhové ∅375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP44, 2400lm, 4000K, CRI 80-89, distribuce světla symetrické, rozměry ∅375 x 108 mm, např. typ BRSB4KO375V2/ND

**Typ VO** sloupkové svítidlo LED výšky 800mm, 1x8W, 340lm, 3000K, IP65, rozměry Ø 100mm x 800mm, např. typ BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043

**Typ N** svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SA

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).