SOUHRNNÉ INFORMACE:

Plastová okna z šestin komorových profilů, izolační trojsklo.

Výrobce oken, dveří a vrat zaměří skutečné rozměry otvorů na stavbě před jejich výrobou.

Okna ve schématech jsou kreslena z pohledu ze vnitř, schémata jsou v měřítku 1:50.

U všech oken a dveří bude při montáži osazena těsnící páska v interiéru difuzně uzavřená v exteriéru difuzně otevřená.

Dveře v 2. NP budou laminové, kombinované prosklené, zárubně obložkové, barva stříbrný lak, v sociálních zařízení u dveří barva bílá.

KOVÁNÍ:

Systémové, celo-obvodové. Trojbodové.

Závěsy, kliky a zámky – barva bílá.

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA:

U všech nových oken, pokud není uvedeno jinak ve výpisu prvků:

Okna: tepelná prostupnost -0,62 W/m2K

Vrata: tepelná prostupnost -1,22 W/m2K

VNITŘNÍ PARAPET:

Všechny vnitřní parapety budou v provedení „komůrkový , plastový“ v bílé barvě.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY:

Všechny klempířské prvky budou v provedení pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, s plastem, barva bílá.

VŠECHNY OTVORY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY!!!