**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

 ***„Navýšení kapacity zpracování biologicky rozložitelných odpadů ve***

***společnosti TRAMON s.r.o. – drtič s integrovaným třídičem“***

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

|  |
| --- |
| **mobilní drtič na pásovém podvozku s integrovaným závěsným třídičem** |
| **Obchodní název nabízeného plnění: …………. (doplní účastník)** |
| **Požadovaný parametr** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Účastník nabízí** |
| Typ drtící komory | Kladivový | ANO / NE |       |
| Počet odrazových kladiv | Min. 4 ks | ANO / NE |       |
| Slitina kladiv chrom-keramika | Chrom-keramika | ANO / NE |       |
| Počet odrazových lišt včetně „zdrobňovače“ | Min. 3 ks | ANO / NE |       |
| Vstupní otvor drtiče | Min. 1.100 x 700 mm | ANO / NE |       |
| Maximální otáčky rotoru | Min. 730 ot/min | ANO / NE |       |
| Systém pohonu drtící komory přímí | Spojka/řemeny | ANO / NE |       |
| Objem vstupní násypky | Min. 7 m3 | ANO / NE |       |
| Bočnice násypky hydraulicky sklopné | Hydraulicky sklopné | ANO / NE |       |
| Násypka vyložená Hardoxem | Min. tl. 10 mm | ANO / NE |       |
| Dvoumístný nezávislý předtřídič v násypce | Min. 1000 x 2000 mm | ANO / NE |       |
| Rozteč GRRIZZLY roštu/propad | Max. 15 mm | ANO / NE |       |
| Hlavní dopravník na třídící komoru šíře | Min. 1200 mm | ANO / NE |       |
| Odhliňovací dopravník teleskopický pod násypkou drtiče šíře | Min. 650 mm | ANO / NE |       |
| Vibrační podavač pod drtící komorou délka | Min. 2200 mm | ANO / NE |       |
| Závěsný třídič – počet třídících ploch | Min. 2 plochy | ANO / NE |       |
| Horní třídící plocha o rozměrech | Min. 3600 x 1500 mm | ANO / NE |       |
| Dopravní podsítného síře | Min. 1200 mm | ANO / NE |       |
| Dopravník mezisítného šíře | Min. 650 mm | ANO / NE |       |
| Dopravník mezisítného teleskopický | teleskopický | ANO / NE |       |
| Dopravník mezisítného integrovaný na stroji i pro přepravu | I pro přepravu | ANO / NE |       |
| Vratný dopravník nadsítného šíře | Min. 650 mm | ANO / NE |       |
| Pohon – vlastní dieselový motor | Min. 260 kW | ANO / NE |       |
| Hydraulicky stavitelné stabilizační nohy | Min. 4 ks | ANO / NE |       |
| Hydraulický jeřáb a lis pro manipulaci kladiv | Jeřáb/lis | ANO / NE |       |
| Dálkové bezdrátové ovládání | Bezdrátové ovládání | ANO / NE |       |
| Pracovní osvětlení | LED | ANO / NE |       |
| Magnetický separátor dvoupólový | Dvoupólový | ANO / NE |       |
| Protiprašné krytování a skrápění | ANO | ANO / NE |       |
| Přepravní rozměry délka/šířka/výška | Max. 16,5/3,5/3,4 m | ANO / NE |       |
| Přepravní hmotnost  | Max. 55 tun | ANO / NE |       |
| Centrální mazání | ANO | ANO / NE |       |
| 2x pásová váha | ANO | ANO / NE |       |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele