**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Vybudování kompostárny ve společnosti***

***TRAMON s.r.o. – rozšíření o třídící zařízení“***

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Mobilní bubnový třídič*** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění: …………. (doplní účastník)** | | | |
| **Požadovaný parametr** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Účastník nabízí** |
| Druh třídiče | mobilní třídič bubnový s otevřenou násypkou | ANO / NE |  |
| Maximální výkon | Min. 300t/hod | ANO / NE |  |
| Minimální velikost sítové bubnové komory | Min. 2,0 x 5,5 m | ANO / NE |  |
| Demontovatelné nože v bubnové komoře | ANO | ANO / NE |  |
| Měnitelné pletené segmenty na bubnu třídiče | ANO | ANO / NE |  |
| Velikost ok síta 5 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Buben poháněn svařovaným řetězem a ozubeným kolem | ANO | ANO / NE |  |
| Pohon diesel-hydraulický | Min. 80 kW | ANO / NE |  |
| Minimální objem násypky | Min. 5.5 m3 | ANO / NE |  |
| Podávací pás v násypce žebrovaný | ANO | ANO / NE |  |
| Pás žebrovaný na dopravníku podsítného min. šíře | Min. šíře 1000 mm | ANO / NE |  |
| Dopravník podsítného min. výsypná výška | Min. 3,4 m | ANO / NE |  |
| Pás žebrovaný na dopravníku nadsítného min. šíře | Min. šíře 1200 mm | ANO / NE |  |
| Dopravník nadsítného min. výsypná výška | Min. 3,5 m | ANO / NE |  |
| Čistící kartáč spirálový | ANO | ANO / NE |  |
| Vzduchový separátor na dopravníku nadsítného | Min. 8 KW | ANO / NE |  |
| Reverzní čistící ventilátor motoru | ANO | ANO / NE |  |
| Magnetické válce na dopravníku podsítném a nadsítném včetně skluzů | ANO | ANO / NE |  |
| Dálkové rádiové ovládání – podavače dopravníků a regulace rychlosti bubnu | ANO | ANO / NE |  |
| Vzdálený přístup ke stroji přes webové rozhraní | ANO | ANO / NE |  |
| Centrální mazání | ANO | ANO / NE |  |
| Pásový podvozek | Min. 400 x 3400 osy kol | ANO / NE |  |
| Hmotnost | Max 25 t | ANO / NE |  |
| Přepravní rozměry délka/šířka/výška | Max. 11,0/3,1/3,5 m | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele