**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Úspory vody ve společnosti Perspol, s.r.o. - Odvodňovací lis“***

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

**Jedná se o dodávku 1 ks nového a nepoužitého odvodňovacího lisu.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odvodňovací lis** | | | |
| **Obchodní název nabízeného stroje:** | Mobilní hrubotřídič  ……………. *(doplní účastník zadávacího řízení)* | | |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| **Odvodňovací lis** | | | |
| 1. Kapacita | min. 50 kg s možností přeložení u ložního bavlněného prádla | ANO / NE |  |
| 1. Propojení a softvérová komunikace se stávající prací linkou | ANO | ANO / NE |  |
| Řízení a kontrola z jednoho centrálního místa pro celou prací linku | ANO | ANO / NE |  |
| Průměr vylisovaného koláče | min. 1.000 mm | ANO / NE |  |
| Tlak membrány | plynulý až do 40 bar | ANO / NE |  |
| Možnost vytvoření až 99 lisovacích programů | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládání lisu pomocí dotykového displeje | ANO | ANO / NE |  |
| Rychlá turbohydraulika | ANO | ANO / NE |  |
| Paprskovitá membrána pro snížení zbytkové vlhkosti prádla po odlisování | ANO | ANO / NE |  |
| Vysoce zatížitelná speciální membrána s neustálou kontrolou vodního plnění | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní kontrola nakládací skluzavky pomocí infračerveného senzoru | ANO | ANO / NE |  |
| Ultrazvukové měření a bezpečnostní senzorika | ANO | ANO / NE |  |
| Vysoce výkonné vodní chlazení pro hydrauliku s opětovným použitím | ANO | ANO / NE |  |
| Velká nádrž pro vylisovanou vodu v hygienickém provedení | ANO | ANO / NE |  |
| Automatický vypouštěcí ventil s dvojí funkcí (vypouštění během provozu a při vypnutém stroji pro vysušení jednotky nádrže) | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečný transport vylisovaného prádla přes umělohmotný drenážní pás | ANO | ANO / NE |  |
| Lisovací kontejner, rozvaděč i vnější zakrytování z nerezové oceli | ANO | ANO / NE |  |