

Tabulka Specifikace předmětu plnění

**na veřejnou zakázku s názvem:**

**„Pořízení strojů a zařízení pro nezemědělskou činnost – dodávka kolového nakladače“**

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

**Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého kolového nakladače, specifikovaného níže**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kolový nakladač** | | | |
| **Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:** | *(účastník doplní obchodní název nabízeného stroje)* | | |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Účastník nabízí** |
| Výkon motoru (dle ISO 14396) | Min. 129 kW | ANO / NE |  |
| Emisní norma | Min. EU Stage IV | ANO / NE |  |
| Počet válců | Min. 6 | ANO / NE |  |
| Zdvihový objem | Max. 6,8 l | ANO / NE |  |
| Provozní hmotnost | Min. 14.500 kg | ANO / NE |  |
| Světlá výška | Min. 400 mm | ANO / NE |  |
| Rozměř pneumatik | 20.5 R 25 | ANO / NE |  |
| Výkon hydrauliky | Min. 171 l | ANO / NE |  |
| Zpětná zrcátka s vyhříváním | ANO | ANO / NE |  |
| Systém automatického mazání | ANO | ANO / NE |  |
| Ochranný kryt podvozku | ANO | ANO / NE |  |
| **Vybavení** | | | |
| Pohon všech čtyř kol | ANO | ANO / NE |  |
| Pneumaticky odpružená sedačka s vyhříváním | ANO | ANO / NE |  |
| Kabina s automatickou klimatizací | ANO | ANO / NE |  |
| Dva světlomety | ANO | ANO / NE |  |
| Čtyři přední a dvě zadní pracovní LED světla umístěná v horní části kabiny | ANO | ANO / NE |  |
| Automatické centrální mazání | ANO | ANO / NE |  |
| **Příslušenství** | | | |
| Zubová čelní lopata přizpůsobená k rychloupínači stroje s objemem | Min. 3,3 m3 | ANO / NE |  |
| Vidlice | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele