**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„*Digitální transformace v podniku MONTPLAST Uherský Brod s.r.o. – část 1 – Server“**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Server** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | ……………. (*doplní účastník*) | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| **Velikost a vnitřní uspořádání** | Provedení Verze Rack 19“, 2U | | ANO/NE |
| **Procesor, Zákl. Deska** | -CPU 16C/32T, 3.0GHz a 128MB Cache+další volný slot na CPU,  -RAID 0,1,5,6,10,50,60 | | ANO/NE |
| **RAM** | 4x32 GB RDIMM , celkem 16 slotů celkem | | ANO/NE |
| **Úložiště** | 2x1,92TB Mix Use, 6Gb/s, Hot-Plug, 16x 2,5“ slotů celkem | | ANO/NE |
| **Síťové rozhraní** | 1Gbit Ethernet, Dual Port | | ANO/NE |
| **Napájení** | 2x Napájecí zdroj, hotplug, dual, fully redundat, 800W, Mixed Mode | | ANO/NE |
| **Interface** | Minimálně tyto porty v předu:   * 1x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port * 1x USB 2.0 * 1x VGA   Minimálně tyto porty vzadu:   * 1x USB 2.0 * 1x USB 3.0 * 1x Ethernet * 1x VGA | | ANO/NE |
| **Sloty** | 3x Gen4 PCIe Slots  1x Gen3 PCIe slot | | ANO/NE |
| **Operační systém**  (nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | 2x MS Windows Server 2022 Eng  1x MS Windows Server, 10User CAL  1x MS Windows Server RDS, 10 User Cal | | ANO/NE |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji(eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele