Tabulka Specifikace předmětu plnění

**na zakázku s názvem:**

**„Zavedení prvků cirkulárního hospodářství ve společnosti ARELI s.r.o. – část 2 – Vertikální pásová pila s posuvným stolem“**

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

**Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužité vertikální pásové pily s posuvným stolem, blíže specifikovaného níže.**

|  |
| --- |
| **Vertikální pásová pila s posuvným stolem** |
| **Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:** |       *(účastník doplní obchodní název nabízeného stroje)* |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Výška řezu | 500-600mm | *ANO/NE* |  |
| Délka řezu  | 500-700mm | *ANO/NE* |  |
| Šíře stolu vpravo | 900-1100mm | *ANO/NE* |  |
| Šíře stolu vlevo | 500-600mm | *ANO/NE* |  |
| Výška příložníku vpravo | 500-600mm | *ANO/NE* |  |
| Výška příložníků vlevo | 200 a 400mm | *ANO/NE* |  |
| Posuv příložníku vpravo  | spřažený | *ANO/NE* |  |
| Posuv příložníku vlevo | spřažený | *ANO/NE* |  |
| Společný posuv příložníků | spřažený | *ANO/NE* |  |
| Plynulá regulace rychlosti nože | ANO | *ANO/NE* |  |
| Broušení nože součástí pily | ANO | *ANO/NE* |  |
| Aretace stolu pro ruční řezání | ANO | *ANO/NE* |  |
| Nastavitelný doraz chodu stolu | ANO | *ANO/NE* |  |
| Možnost odsávání prachu od broušení | ANO | *ANO/NE* |  |
| Možnost odsávání prachu od řezání | ANO | *ANO/NE* |  |
| Motorické, horní vedení nože s krytem | ANO | *ANO/NE* |  |
| Spodní vedení nože pod pracovním stolem | ANO | *ANO/NE* |  |
| Bezpečnostní ochranné kryty  | ANO | *ANO/NE* |  |
| Osvětlení pracovní plochy | ANO | *ANO/NE* |  |
| Ovládání pily na posuvném stole v místě operátora | ANO | *ANO/NE* |  |
| Motor na posuv nože s brzdou | ANO | *ANO/NE* |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele*

*Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele*