Tabulka Specifikace předmětu plnění

**na zakázku s názvem:**

**„Zvýšení digitální úrovně ve společnosti ROTOMI Technology s.r.o.“**

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

**Dodavatel dodá 1ks nového a nepoužitého automatického manipulátoru, blíže specifikovaného níže.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Automatický manipulátor** | | | |
| **Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:** | *(účastník doplní obchodní název nabízeného stroje)* | | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Spotřeba el. energie průměrná | Max. 3 kW | *ANO/NE* |  |
| Spotřeba el. energie špičková | Max. 7 kW | *ANO/NE* |  |
| Rozměry manipulátoru max. | 2 x 2 m | *ANO/NE* |  |
| Doba odebrání vydrážkovaného plechu a upnutí nového | 4 sekund | *ANO/NE* |  |
| propojení se systémem TPV2000\*  *Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu popisu současného provozu. Účastník nabídne řešení, které bude kompatibilní s uvedeným.* | Ano | *ANO/NE* |  |
| Orientace plechů před drážkováním | Ano | *ANO/NE* |  |
| Možnost seřízení pro průměry | Min. 200 mm /max. 500 mm | *ANO/NE* |  |
| Oddělené odkládání statorů a rotorů | Ano | *ANO/NE* |  |
| Zabezpečení výrobního prostoru | Ano | *ANO/NE* |  |
| Max. výška stohu plechů – vstup/výstup | 400 mm | *ANO/NE* |  |
| Doba přerušení chodu pro výměnu stohu plechů max. | 6s | *ANO/NE* |  |
| Provázanost řízení s drážkovacím strojem NK4\*  *Zadavatel uvádí obchodní název z důvodu popisu současného provozu. Účastník nabídne řešení, které bude kompatibilní s uvedeným.* | Ano | *ANO/NE* |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele*

*Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele*