Tabulka Specifikace předmětu plnění

**na zakázku s názvem:**

**„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti Výroba automatických dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. s r.o. – část 1 – Poloautomatický ohýbací stroj“**

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

**Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého** **poloautomatického ohýbacího stroje, blíže specifikované níže.**

|  |
| --- |
| **Poloautomatický ohýbací stroj** |
| **Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:** |       *(účastník doplní obchodní název nabízeného stroje)* |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Ohýbací délka, minimálně (mm) | 3,100 | *ANO/NE* |       |
| Tloušťka materiálu 400N/mm2, minimálně (mm) | 3,0 | *ANO/NE* |       |
| Tloušťka materiálu 700 N/mm2, minimálně (mm) | 2,0 | *ANO/NE* |       |
| Tloušťka materiálu 250 N/mm2, minimálně (mm) | 4,0 | *ANO/NE* |       |
| Otevření horního beranu, minimální (mm) | 600 | *ANO/NE* |       |
| Výška uzavřené krabice, minimální (mm) | 300 | *ANO/NE* |       |
| Podpěrná délka pracovního stolu vzadu, min (mm) | 3300 | *ANO/NE* |       |
| CNC přestavení hloubky ohýbacího beranu (mm) | 150 | *ANO/NE* |       |
| CNC přestavení bodu otáčení (mm) | + - 15 | *ANO/NE* |       |
| CNC posuv ohýbacího beranu (mm) | 0-24 | *ANO/NE* |       |
| Rychlost přestavení horního beranu, min. (mm/s) | 70 | *ANO/NE* |       |
| Rychlost ohýbacího beranu, min. (st/sec) | 100 | *ANO/NE* |       |
| Příkon zařízení, max. (kW) | 8 | *ANO/NE* |       |
| Servoelektrický pohon beranu, bez hydrauliky  | ANO | *ANO/NE* |       |
| Upínání všech nástrojů bez hydrauliky | ANO | *ANO/NE* |       |
| Směr ohýbání pozitivní a negativní | ANO | *ANO/NE* |       |
| Laserový navigátor na založení plechu | ANO | *ANO/NE* |       |
| Výklopná dorazová lišta pro založení plechu | ANO | *ANO/NE* |       |
| Možnost přídavného nožního pedálu | ANO | *ANO/NE* |       |
| Komunikace LAN / WiFi / Bluetooth | ANO | *ANO/NE* |       |
| Import souborů STEP i na stroji | ANO | *ANO/NE* |       |
| Modul industry 4.0 – konektivita | ANO | *ANO/NE* |       |
| Monitor z přední j zadní strany zařízení min. 24“ | ANO | *ANO/NE* |       |
| Pneumatické upínání horního beranu | ANO | *ANO/NE* |       |
| Modul teleservice - on line podpora | ANO | *ANO/NE* |       |
| Záložní napájecí zdroj | ANO | *ANO/NE* |       |
| Nožní pedál v pracovní zóně i na zadní straně | ANO | *ANO/NE* |       |
| Návod k obsluze v českém jazyce | ANO | *ANO/NE* |       |
| Vozík na nástroje | ANO | *ANO/NE* |       |
| Nástroje ohýbacího, spodního a horního beranu | ANO | *ANO/NE* |       |
| Vakuové přísavky pro uchopení plechu | ANO | *ANO/NE* |       |
| Klimatizace rozvaděče | ANO | *ANO/NE* |       |
| Záruka 24 měsíců | ANO | *ANO/NE* |       |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele*

*Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele*