**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Pořízení technologií do začínajícího podniku Jaroslav Novotný“***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TELESKOPICKÝ manipulátor** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | | ……………. (*doplní účastník*) | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | | **Hodnota dle nabídky účastníka** |
| Výkon motoru | Min. 95 kW | |  |
| Maximální nosnost v 500 mm paletizačních vidlí | Min. 3,7 t | |  |
| Maximální výška na středu pal. vidlí | Min. 6,8 m | |  |
| Nosnost při maximálním zdvihu | Min. 2.700 kg | |  |
| Klimatizace | Ano | |  |
| Typ převodovky | Hydrodynamický měnič s powershiftovou převodovkou řazenou manuálně nebo automaticky | |  |
| Elektrohydraulický revers | Ano | |  |
| Výkon čerpadla | Min. 150 l/min | |  |
| Přední i zadní brzdy vícediskové v olejové lázni | Ano | |  |
| Pracovní tlak | Min. 270 Barů | |  |
| Max. šířka stroje | 2,4 m | |  |
| Max. výška stroje | 2,4 m | |  |