{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Specifikace předmětu - rozpočet","#Figury"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Specifikace předmětu - rozpočet","index":0,"n_rows":6,"n_cols":11,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["P.Č.","Název položky","Popis / minimální technické parametry","Výrobce a označení nabízeného plnění","Nabízený produkt splňuje veškeré požadované technické podmínky - ANO/NE","MJ","Množství celkem","Cena jednotková bez DPH","Cena celkem bez DPH","Sazba DPH","Cena celkem s DPH"]
[null,null,"Serverové vybavení"]
[1,"UV tiskárna pro potisk předmětů","A3+ desková, 6-barevná LED UV tiskárna\ntisková plocha alespoň 483 mm x 329 mm\npotisk až 15 cm vysokých předmětů\nširoká škála deskových materiálů a předmětů \ntisk na 3D předměty\n0% VOC non-HAP bez rtuti, bez olova\nměnitelnost tiskové kapky s nejmenší velikostí až 3,5 pl a rozlišením 1 440 dpi\nideálně jedna hlava odpadne tím náročná kalibrace hlav vůči sobě\n",null,"ANO/NE","ks",1,null,{"$f":"G3*H3","v":0},21,{"$f":"I3*1.21","v":0}]
[2,"Velkoformátová UV LED tiskárna","UV LED tiskárna\nokamžitý ořez po vytištění \nmožnost tisku až 4 vrstev na sebe včetně bílé\nautomatická detekce funkčnosti trysek\nsystém pro nahrazení vadných trysekfunkce pro eliminaci pruhování v tisku\nrychlost tisku až 26 m2/hod, rozlišení 1200 dpi\nvariabilní velikost tiskového bodu (7 pl - 28 pl)\ndetekce ořezových značek pro přesný ořez kontur",null,"ANO/NE","ks",1,null,{"$f":"G4*H4","v":0},21,{"$f":"I4*1.21","v":0}]
[3,"Deskový řezací plotter","digitální vyřezávání jakkýchkoliv tvarů\nefektivní řezná plocha 750 x 1095 mm\nřezání medií do tloušťky 1000 mikronů / 800g/m2 (dle typu řezaného média)\ndigitální řezná hlava s dvojitým nástroje pro vyřezávání, rýhování, kiss-cut řezání\nrychlost 960 - 1200 mm/s\nplně digitální provoz nevyžadující použití výsoké matrice\nCCD kamera s funkcí načítání uložených zakázek pomocí QR kódu a kontrolou referenčních značek",null,"ANO/NE","ks",1,null,0,21,0]
[null,null,"Celkem bez DPH",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(I3:I5)","v":0}]

{"sheet":"#Figury","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}