Tabulka Specifikace předmětu plnění

**na zakázku s názvem:**

**„Rozvoj digitalizace a automatizace ve společnosti TYČINKY s.r.o. - Sila“**

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

**Dodavatel dodá 2ks nového a nepoužitého sila, blíže specifikovaného níže.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Silo** | | | |
| **Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:** | *(účastník doplní obchodní název nabízeného stroje)* | | |
| **Požadovaný parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Splňuje** | **Dodavatel nabízí** |
| Vnitřní sila provedené z NEREZu o max. rozměru 3x2,5m s fluidním dnem 2,5x2,5m, výška sila max. 4m, užitečný objem sila 21,1m3 | 2 ks | *ANO/NE* |  |
| Prosévačka do pneudopravy – provedení NEREZ | 1 ks | *ANO/NE* |  |
| Rotační podavač | 2 ks | *ANO/NE* |  |
| Dmychadlo dopravní | 1 ks | *ANO/NE* |  |
| Dmychadlo čeřící | 1 ks | *ANO/NE* |  |
| Váha na zeď – celonerezové provedení, váha na 120kg mouky | 1 ks | *ANO/NE* |  |
| Vážící aparatura s řídícím systémem a panelem, nastavení min. 50 receptů, SW pro vyčítání dat z aparatury do PC a následně do ERP | 1 ks | *ANO/NE* |  |
| Dopravní potrubí – provedení NEREZ | Cca 25m | *ANO/NE* |  |
| Plnící potrubí – provedení NEREZ | Cca 32m | *ANO/NE* |  |
| Prachový odsávací filtr - celonerezové plnící potrubí, nerezová násypka | 1 ks | *ANO/NE* |  |
| Elektrický rozvaděč + elektroinstalace | 1 ks | *ANO/NE* |  |
| Vážení sila - tenzometry | 2 sady | *ANO/NE* |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele*

*Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele*