**SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

***„Realizace energetických úsporných opatření ve společnosti Amaranth life s.r.o. – dodávka pece“***

Tabulka Specifikace předmětu plnění

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

**Jedná se o dodávku nové a nepoužité elektrické pece.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elektrická pec** | | | |
| **Obchodní název nabízeného plnění:** | ……………. | | |
| **Zadání** | **Zadavatel požaduje** | **Splňuje** | **Účastník nabízí** |
| Rotační elektrická vozíková pec pro plechy 800x600, s displejem, odtahem páry z digestoře, možností vzdáleného přístupu | ANO | ANO / NE |  |
| Limitní rozměry pece maximálně | rozměry Š x V x H v mm  1620 x 2500x 2100 | ANO / NE |  |
| Elektrické požadavky na pec včetně odtahu maximálně | 3PH400/230V 59 kW 100A | ANO / NE |  |
| Servisní přístupnost k peci (rozvaděč apod.) ze přední strany pece | ANO | ANO / NE |  |
| Rychlost oběhu vzduchu v komoře | 1,7 - 2,5 m/s | ANO / NE |  |
| Složení pece a spuštění bude možné během jednoho dne | ANO | ANO / NE |  |
| Systém zapařování pomocí ocelových koulí | ANO | ANO / NE |  |
| Veškeré náhradní díly pece musí být možné vyměnit během maximálně 90 minut | ANO | ANO / NE |  |
| Pec bude dodána včetně úpravy vody pro omezení vodního kamene | ANO | ANO / NE |  |
| Výkon pece | min. 55 kW | ANO / NE |  |
| Rozmezí teplot | min. 50-300 °C | ANO / NE |  |
| Max. hmotnost pece | 1600 kg | ANO / NE |  |
| Přívod vody | 1/2” | ANO / NE |  |
| Vrchní uchycení vozíku bez platformy | ANO | ANO / NE |  |
| Sjednocený odtah par a klapky do jedné digestoře | ANO | ANO / NE |  |
| Odtah par z digestoře | min. průměr 250 mm | ANO / NE |  |
| Minimální zatížení vrchního závěsu vozíku | min. 380 kg | ANO / NE |  |
| Odpad vody ve velikosti 1”, může být vyveden v přední i zadní části pece | ANO | ANO / NE |  |
| Pec bude dodána včetně vícevrstvé izolace, která je součástí konstrukce pece, Izolace 2–3 silné vrstvy těžké minerální vlny s hustotou min. 100 kg/m³ | ANO | ANO / NE |  |
| Systém spojení částí pece skrze kovové klíny nebo podobnou metodou, pro jednoduché, efektivní a levné složení pece, bez nutnosti šroubování jednotlivých částí pece | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele