**POSOUZENÍ VLIVU STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY**

Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 133

Místo stavby: k.ú. Dlouhá Loučka [626431]

Kraj: Pardubický

Obec: Dlouhá Loučka

Parc.č.: st. 267

Předmět dokumentace: dokumentace pro územní rozhodnutí a ohlášení stavby

Stavebník: Obec Dlouhá Loučka č.p. 97, 56943 Dlouhá Loučka

Kontaktní osoba: Libor Cach – starosta obce

Telefon: +420 604 648 118

Email: [urad@obecdlouhaloucka.cz](mailto:urad@obecdlouhaloucka.cz)

Zpracovatel: SINGRAF – projekční kancelář, Nádražní 1309/11

571 01 Moravská Třebová

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kolkop – autorizovaný inženýr pro pozemní

stavby ČKAIT: 0701361

Telefon: +420 605 129 188

Email: [kolkop@singraf.cz](mailto:kolkop@singraf.cz)

Stavba dotčená stavebními úpravami, k níž je navrhována i nová přístavba sousedí s vodním tokem Třebůvka, kde byla vyhlášena aktivní zóna záplavového území, přičemž předmětné objekty do ni nezasahují.

Nově navržená přístavba bude založena na ŽB patkách průměr 300 mm s úrovní 1. NP 0,5 m nad stávajícím terénem, přičemž do plochy případného rozlivu zasáhne pouze jedna patka, která výrazně neovlivní samotný odtok.

Lze tedy konstatovat, že stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry.



V Moravské Třebové 22. 11. 2016

Ing. Tomáš Kolkop